NARVA LINNAVALITSUS
M Ä Ä R U S

Narva          							05.04.2000    nr  949

Topo-geodeetiliste mõõdistus-ja 
uurimistööde kord. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  (RT I 1999, 82, 755) §30, lõige 1 punkt 3 ja Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise korra (RT I 1995, 72, 1221), kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29.augusti 1995 määrusega nr 303, alusel

Narva Linnavalitsus määrab:

1.	Kinnitada Topo-geodeetiliste mõõdistus-ja uurimistööde kord Narvas. 
2.	Käesolev kord määratleb topo-geodeetiliste tööde korra, lähtematerjalide säilitamise Narva linna haldusterritooriumil, mis on vajalikud planeerimistööde ja maakorralduslike  alusmaterjalide ettevalmistamisel.
3.	Narva linna territooriumil tehtavad topo-geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd teostada vastavalt kinnitatud korrale (lisa 1)
4.	Teostatud tööde aruanded anda geodeesiateenistusele üle magnetkandjal ja paberil vastavalt kinnitatud digitaalmõõdistuste kihtide jaotusele (lisa 2)
5.	Üleantavad plaanid peavad olema kooskõlastatud vajalike maa-alusvõrkude teenistuste poolt 
      (lisa 3)
6.	Määrus jõustub alates 01.05.2000.

Eldar Efendijev
Linnapea							Ants Liimets
								Linnasekretär

Lisa 1 		
   Narva Linnavalitsuse
      05. aprill 2000. a.	  
määrusega nr 949

TOPO-GEODEETILISTE MÕÕDISTUS -JA
UURIMISTÖÖDE  KORD

I .  ÜLDSÄTTED

1.	«Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord» (edaspidi kord) kehtestab Vabariigi Valitsuse 29. augusti 1995. a määrusega nr 303 kinnitatud «Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise korra» ja SniP 1.02.07-87 «Ehitusuuringud», Tallinn 1988, Keskkonnaministri 5. veebruari 2004. a määrus nr 4 “Geodeetilise süsteemi kehtestamine”, alusel topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste ja katastrimõõdistustööde, sealhulgas digitaalmõõdistuste teostamise, materjalide esitamise ja säilitamise korra Narva linna haldusterritooriumil. 

2.	 Topo-geodeetiliste ja katastrimõõdistustööde ülesanne on õigete, hetkeseisule vastavate        geodeetiliste alusplaanide koostamine  planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, kruntide katastrisse kandmiseks ja linna topo-geodeetilise üldinfo omamiseks. Maaüksuse topo-geodeetiliste tööde  ja katastrimõõdistamise teostamiseks võetakse linna planeerimise ametilt ja maaosakonnalt lähteülesanne.

3.	Tööde tegemise õigus on  isikutel, kellel on kehtiv  topo-geodeetiliste , ehitusgeodeetiliste ja  
        maakorralduslike tööde  litsents. 
 
. 4.  Projekteerimistöid Narva linna haldusterritooriumil võib teha ainult Narva Linnavalitsuse 
       (edaspidi  linnavalitsus ) linnaplaneerimise ameti geodeesiateenistuse (edaspidi 
       geodeesiateenistus) poolt kontrollitud ja kooskõlastatud  topo-geodeetilistele alustele 
       (edaspidi geoalused). Kasutatud geoalusel mõõdistustööd  teostanud firma kirjanurga  ja 
       geodeesiateenistuse  templi  puudumisel projekt kooskõlastamisele ei kuulu.

   5.  Geoalused kehtivad kaks aastat. Juhul kui antud piirkonnas toimunud ehitus- ja kaevetööd otsustab geoaluse kehtivuse üle geodeesia teenistus.  

   6.  Digitaalmõõdistamisel kasutatavate kihtide ja värvide jaotuse kinnitab linnavalitsus.

7.	Kommunikatsioonide ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on  ehituse tellija kohustus (kui
tellija ja ehitaja ei ole kokku leppinud teisiti)   .

   8.  Kontrollmõõdistust ei tohi teha ehitustöid teostanud isik .

   9.  Ehitisi ja trasse ei võeta vastu ega  vormistata kasutusluba enne kontrollmõõdistuste 
        tegemist  p.3 järgset litsentsi omava maamõõdufirma poolt  ja teostusjooniste üleandmist 
        geodeesiateenistusele.

  10. Kaevudeta trasside ja kaablite kontrollmõõdistamine tuleb teha lahtise kaevikuga    
        ja anda trassile  kõrgused vähemalt käänupunktides.   
                                                                         
11.	Teostusjoonis vormistatakse ka uutele ehitatud hoonetele , teedele , piiretele ja rajatud 
      haljastusele.

  II.   TEHNILISED  NÕUDED

12.	 Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilise nõuded:

12.1	 Mõõdistustöödel tuleb juhinduda kehtivatest õigusaktidest , topo-geodeetilistel  
         mõõdistamistel   kehtivatest normidest ,  heast tavast ning käesolevast korrast.
12.2  Topo-geodeetiliste mõõdistustööde mõõtkava on M 1:500 ja M 1:2000.
12.3  Mõõdistamiseks ja plaani koostamiseks  arvutil on põhiprogrammiks  MicroStation  ja
        sellel baseeruv  DigiCadi programm või analoogsed programmid.
12.4  Digitaalmõõdistamisega koostatava digitaalplaani failiformaat peab olema  DGN .
12.5  Plaani koostamisel digitaalmõõdistamisega tuleb kasutada linnavalitsuse poolt kinnitatud 
         digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotust ja geodeesiateenistuse poolt 
         väljastatavaid  tingmärke (lisa 2).
12.6	Digitaalmõõdistusandmed antakse geodeesiateenistuse arhiivile üle magnetkandjal  ja 
paberil, ühes eksemplaris.
12.7 Töö teostaja on kohustatud kandma muudatused  Narva linna planšettidele, kui       geodeesiateenistuse  poolt  ei ole konkreetse objekti puhul nõutud teisiti.
12.8  Arhiivile   üleantavad materjalid on:

12.8.1  topo-geodeetilise mõõdistuse tehniline aruanne :  
                                                   12.8.1.1  seletuskiri;   
                                                   12.8.1.2  mõõdistatava ala piirid;
                                                   12.8.1.3  käikude skeemid;
                                                   12.8.1.4  käikude arvutused;
12.8.1.5  kommunikatsiooni kaevude tabelid;
12.8.1.6  torude kaevu suubumise skeemid;
                                                   12.8.1.7  topo-geodeetiline plaan  paberil;
                                                   12.8.1.8  plaan magnetkandjal;

12.8.2  katastrimõõdistamise materjalid:   

                     12.8.2.1  käigu skeem;
                                                  12.8.2.2  käigu arvutus; 
                                                  12.8.2.3  piiride arvutus;
	                                           12.8.2.4  piiripunktide koordineerimise skeem;
                                                  12.8.2.5  katastriüksuse plaani originaal paberil  ja magnetkandjal;
                                                  12.8.2.6  piiriprotokoll .
                                                                                                                                                                                                   
12.8.3  kontrollmõõdistamise  materjalid: 
                                                   12.8.3.1  teostusjoonis paberil ja magnetkandjal;
                                                   12.8.3.2  kaevude tabelid;
                                                   12.8.3.3  torude kaevu suubumise skeemid;

12.8.4  mahamärkimise materjalid:  
                                                       12.8.4.1  mahamärkimise joonis paberil;
                                                       12.8.4.2  märkimistööde akt .    

12.9 Tööde teostamiseks vajalik informatsioon väljastatakse geodeesiateenistuse arhiivist 
          paberil  või  magnetkandjal sõltuvalt informatsiooni olemasolust.

        III .   TÖÖ TEOSTAJA  KOHUSTUSED

13.Töö teostaja on kohustatud:

13.1  Esitama volitatud isikute nimekirja, kellele töö teostaja firma annab õiguse välja võtta ja tagastada geodeesiateenistusest andmeid ning materjale.

13.2  Objekti mõõdistus- ja uurimistöö, trasside kontrollmõõdistamise, mahamärkimistöö ja
 katastrimõõdistustöö  puhul  enne välitöö algust registreerima selle geodeesiateenistuses . 
        
13.3 Mõõdistus-ja uurimistöö tegemisel esitama geodeesiateenistusele avalduse  järgmiste 
andmetega :        
                                13.3.1  objekti   asukoht;
                                13.3.2  töö number;
                                13.3.3  töö tellija;
                                13.3.4  mõõdistamise mõõtkava;
                                13.3.5  mõõdistatava ala suurus ( ha );
                                13.3.6  trasside uurimise  ulatus  (ha või km);
                                13.3.7  tööde teostamise aeg;
                                13.3.8  geodeesiateenistusele materjalide üleandmise aeg;
                                        13.3.9  skeem mõõdistatava ala piiridega .

13.4  Esmakordsel töö teostamisel esitama Maaameti poolt väljaantud vastavad litsentsid .
13.5  Täitma geodeesiateenistuse poolt esitatud nõuded põhivõrkudega sidumise, mõõtkava, 
        mõõdistatava ala piiride , trasside uurimise  jm. osas.
13.6  Määratud  ajaks tagastama originaalmaterjalid ja esitama  materjalid vastavalt p.12.6;  
         12.7; 12.8; 12.9 nõuetele .
13.7	Andma geodeesiateenistusele üle maa-aluste võrkude valdajatega kooskõlastatud
         plaanimaterjalid (lisa 3)
13.8  Tagama kasutatavate  originaalmaterjalide ja andmete säilimise. Töö teostajal ei ole õigust 
   kasutamiseks saadud materjale ja andmeid edasi anda või müüa.
13.9  Tasuma linna topo-materjalide kasutamise  eest vastavalt linnavalitsuse poolt
         kehtestatud  teenustasu tariifidele.
13.10 Katastrimõõdistuste  korral kontrollima varasemate piiriandmete vastavust  antud momendi 
         seisule looduses, lahknevuste ja vigade ilmnemisel informeerima koheselt 
         geodeesiateenistust. 

IV. GEODEESIATEENISTUSE  KOHUSTUSED

14.Geodeesiateenistus on kohustatud:

14.1  Registreerima kõik topo- geodeetilised tööd, väljastama topo-geodeetiliste mõõdistus –
         ja uurimistööde tegemiseks mõõdistusload .
14.2	Väljastama töö täitmiseks vajaliku lähtematerjali tööd ettevalmistavale geodeedile koheselt 
        peale töö registreerimist . Geoteesiateenistuse poolt ettevalmistatav lähtematerjal 
        väljastatakse kolme tööpäeva jooksul  töö registreerimisest arvates.
14.3	Väljastama topo-geodeetilise materjali  Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud tasuliste teenuste ja teenustasu vastava hinnakirja  alusel pärast teenustasu laekumist. Geodeetilisi töid tegevatele isikutele teenustasu hinnaga,  ülejäänud   plaanimaterjalide kasutajatele infohinnaga.
14.4  Kontrollima  teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust  tehnilistele normidele   
         ja käesolevale korrale, vigade   ja puuduste ilmnemisel tagastama töö selle teostajale ja    
         informeerima töö tellijat.
14.5  Katastriüksuse  materjalide vastuvõtmisel väljastama õiendi , mis lisatakse 
         katastriüksuse moodustamise  materjalidele.

     V .  VASTUTUS

15.1  Käesoleva korra nõudeid mittetäitnud isikutele ei väljastata uue töö teostamiseks luba 3 kuu 
         jooksul arvates nõuetele mittevastava töö geodeesiateenistusele esitamisest.
15.2  Geodeesiateenistus fikseerib mittevastavused kirjalikus vormis ja teavitab sellest 3 tööpäeva jooksul  tööde teostajat.

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa 2
Narva Linnavalitsuse 
määrus nr.949  05.04.2000

Micro Station'i 
kihi number	AutoCad'i 
layer'i nimi	Värv	Objektid	Kasutatud block	Kasutatavad 
joonetüübid	Välimõõdistuse
 lühendid	
1	01abikiht	must (252)	 	 	 	 	
2	02hooned	sinine (81)	hoonete põhikontuurid, vundament	 	 	 	
3	03situatsioon	lilla (73)	situatsioon (sodipodi, reklaamid, valgusfoor)	FOOR, KIVI, MKIVI, LIPP, LM, PARKA, PM, PP, PB	 	 	
4	04ok	must (252)	kanalisatsioonikaev (luuk)	OK	 	 	
5	05ov	sinine (81)	veekaev (luuk)	OV	 	 	
6	06oso	punane (27)	soojakaev (luuk)	OSO	 	 	
7	07osi	lilla (73)	sidekaev, sidekapp (luuk)	OSI	 	 	
8	08og	helesinine(31)	gaasikaev, kapp (luuk)	OG, OGL	 	 	
9	09od	roheline (90)	drenaazhikaev (luuk)	OD	 	 	
10	10puud	roheline (90)	üksikpuud, põõsad	BD. BD2,BD3,BE,BE2, BE3. BK. BK2, BK3, BL, BL2, BL3, BLE, BLE2, BLE3, BM, BM2, BM3, BO, B02, B03, BP	 	 	
11	11valguspost	lilla (73)	valgustuspost ja tugi	PBV, PBV2, PPV, PPV2, TBV, TPV	 	 	
12	12mppost	lilla (73)	elektripost ja tugi	PPE,PBE,TPE,TBE, NOOL	 	 	
13	13sidepost	lilla (73)	sidepost ja tugi	PPS,PBS,TPS,TB8, SNOOL	 	 	
14	14kanalitoru	must (252)	kanalisatsioonitoru	 	K-	 	
15	15veetoru	sinine (81)	veetoru	 	V-	 	
16	16soojatoru	punane (27)	soojatoru, kamber, küna	 	T-	 	
17	17sidekanal	roheline (90)	sidekanalisatsioon (torud)	 	S-	 	
18	18gaasiloru	helesinine(31)	gaasitoru	 	G-	 	
19	19drenaaziloru	roheline (90)	drenaazhitoru	 	D-	 	
20	20kpkaabel	punane (27)	kõrgepingekaabel	 	Kp_kbl	 	
21	21mpkaabel	punane (27)	madalpingekaabel	 	Mp_kbl	 	
22	22sidekaabel	T-sinine (145)	sidekaabel	 	Si_kbl	 	
23	23sadeveekanal	must (252)	sadeveekanalisatsioon	 	_sk_	 	
24	24or	must (252)	restkaev	OR	 	 	
25	25kogujakast	must (252)	kogujakast, septik (kontuurina)	 	 	 	
26	26kppost	lilla (73)	kõrgepinge, õhuliinid, -post, mast jne.	PBK, PPK, TBK, TPK, KNOOL	 	 	
27	27trafo	must (252)	trafo, el-kapp	 	 	 	
28	28alad	must (252)	aed	 	La_aed, Ok_aed, 
Ra_aed, Vo_aed	 	
29	29bassein	helesinine(31)	bassein	 	 	 	
30	30teeaared	kollane	äärekivid, tee	 	 	 	
31	31reljeef	roheline (90)	reljeef	 	 	 	
32	32kaevamisjalg	must (252)	trass (kaevamisjälg maapinnal)	 	 	 	
33	33ehitised	sinine (81)	kapitaalsed ehitised	 	 	 	
34	34veepiir	helesinine(31)	veepiir	 	 	 	
35	35teljed	punane (27)	teljed, teoreetilised punktid, punased jooned	 	 	 	
36	36sillad	kollane (20)	viadukt, sild estakaad	 	 	 	
37	37raudtee	punane (27)	raudtee, rööbas, relss, kraanatee	 	 	 	
38	38muudtorud	punane (27)	muud maa-alused torud-kütus, õhk jne.	 	 	 	
39	39truup	roheline (90)	truup, drenaaži truup	 	 	 	
40	40krundipiir	punane (27)	krundipiir, punktid, kontuur	PIP, PIK	 	 	
41	41kolvikupiir	punane (27)	kõlviku piir (mets, võsa, heinamaa, jne.	HEIN, MURU. BV	Kolv_piir	 	
42	42jarsak	roheline (90)	järsak, vallid, nõlvad, kallakud	 	 	 	
43	43kraav	helesinine(31)	kraav (põhjakõrgused)	 	 	 	
44	44muudkaevud	must (252)	salvkaev, pumbakaev, bensiinikaev, elektrikaev, masuudikaev, naftakaev, tundmatu kaev	KAEV, OP, OB, OE, OM, ON, OT	 	 	
45	45valguskaabel	T-sinine (145)	valguskaabel (maa-alune)	 	 	 	
46	46linnamaa	punane (27)	Munitsipaalmaa, linnamaa piir	 	 	 	
47	47maja_nr	must (252)	Maja numbrid	 	 	 	
48	48nurkmaja_nr	must (252)	Nurgamaja numbrid 	 	 	 	
49	49abiinfo	must (252)	arvutikasutaja abiinfo,	 	 	 	
50	50vormistus	T-sinine (145)	krundivormistus, vanad krundid (40 a.)	 	 	 	
51	51geoloogia	punane (27)	Geoloogia	 	 	 	
52	52linnaosa_piir	punane (27)	Linnaosade piir, AÜ piir	 	 	 	
53	53valimisringkond	punane (27)	Valimisringkonnad	 	 	 	
54	54punktid	helesinine(31)	punktide asukohad	 	 	 	
55	55kontrollsidemed	punane (27)	kontrollmõõdistamise sidemed	 	 	 	
56	56plansett	helesinine(31)	plansheti info, nom. nr., koord.nr.	 	 	 	
57	57tekstid	punane (27)	tekstiline info, kirjad	 	 	 	
58	58tanavanimed	punane (27)	tänavate nimed, kohanimi	 	 	 	
59	59valitudkorgused	roheline (90)	valitud kõrgused	 	 	 	
60	60alusvork	punane (27)	polügonomeetria punktid, seinamärgid, kõrgusreeperid, triangulatsioonipunktid, seisupunktid	POL, SM, REP, TRI, KP	 	 	
61	61koordristid	lilla (73)	koordinaadiristid	RIST	 	 	
62	62jrknumbrid	roheline (90)	punktide järjekorranumbrid	 	 	 	
63	63korgusarvud	roheline (90)	punktide kõrgusnumbrid	 	 	 	

					                                                                 	Lisa 3

								05.04.2000.a. määrus nr 949   

Kooskõlastada asutustega, kes hooldavad maa-aluseid võrke:

1. VKG Elektrivõrgud OÜ, Kerese tn.11 tel. 7166609 (hr. Sergei Šutov) GSM 56266609;
2. AS "Eesti Gaas" Oru tn. 4 tel. 35 66165 (pr. Filippova);
3. AS Narva Vesi AS, Kulgu tn. 4 tel.3569000, 3569016, 3569017, 3561815 (hr. Malõhhin või hr. Kanevski);
4. AS Narva Soojusvõrk  tel. 7166470 (hr. Gennadi Ossiptsov - Gennadi.Osiptsov@nj.energia.ee) või GSM 56351009;
5. Elion Ettevõtted AS, Hariduse tn 18a tel. 3561803, GSM 5154069 (hr Vladimir Mudrov); kui kooskõlastatakse kaevetöid, siis on vajalik täiendav kooskõlastus saada Hariduse tn 18b (ELTEL Networks AS) tel. 3560607 (pr Krasnova GSM 5262832) või 3560500 (hr. Zahharkin). NB. AS Eesti Telefon kehtestas alates 17.07.2002 hinnad kooskõlastustele. Lisainfo on interneti aadressil www.et.ee/1430.html   
6.  AS ''NAKRO'' (Nahavabrik)  tel. 35498-63, 35496-86, 3549-120.
7. Kreenholmi Manufaktuur Joala tn. 21 tel. 3565159, 3565161 (hr. Altuhhov) ja Jaanus Mikk 5021971;
8. Tallinna Raudteeside tel. 3567610 (hr. Oleg Bolonin) 
9. Eesti Raudtee " Elektrivõrk" tel. 3567738 (hr. Sarapin)
10. Tapa teejaoskond tel. 3567630 (ehitusmeister)
11. Linnavara- ja Majandusamet, Kommunaalmajandusosakond (tänavavalgustuse osas) Peetri plats 3-21 tel. 3599214, 3599134 (GSM - 56650590 spetsialist Irina Jegorova irina.jegorova@narva.ee ) 
12. Agrofirma "Narva" tel. 34-67 (gaas ja kollektor  Narva põhjaosas)
13. AS "Balti ES" Linda tn. 2 tel. 3537637, 3569675, 35922-93, 3592252, 3592261, 3592356
14. Narva-Bark AS, Kulgu tn. 7, (maa-alused võrgud asuvad Kulgu tn) tel. 3540990 (Vladimir Strekalov) või 3591872 bark@hot.ee .
15. AS Narva Elektrijaamad - hr. Sergei Valtsev - kinnisvaraspetsialist, Elektrijaama tee 59. GSM 56454017
16. Narva Ehitusmaterjalide Tehas sidejaoskond  Elektrijaama tee   tel. 3533313, (energeetik)
17. Narva metskond - Narva-Jõesuu, Koidula 42b (puhkekodu „Liivarand” vastas), tel. 3569311 kell 8.00-9.00 pr. Evi Reinsalu, hr. Jaan Metsis 

Ants Liimets
Linnasekretär